|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **青铜峡市用户龙头水质监测结果** |
| （ 2021年第四季度） |
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测 值 | 检测指标合格率（%） | 备注 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 2 | 细菌总数 | 100 Cfu/mL | 6 | 0 | 1.05 | 100 |  |
| 3 |   色度 | ≤15度 | 2 | 1 | 1.1 | 100 |  |
| 4 | 浑浊度 | ≤1NTU | 1.71 | 0.03 | 0.295 | 100 |  |
| 5 | 臭和味 | 无臭味、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 6 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 7 | 耗氧量 | 3 mg/L | 0.74 | 0.3 | 0.51 | 100 |  |
| 8 | 总硬度 | 大型450mg/L小型550mg/L | 518.5 | 32.0 | 368.97 | 78.9 |  |
| 9 | 氯化物 | 大型250 mg/L小型300 mg/L | 226.0 | 11.0 | 81.5 | 100 |  |
| 10 | 铁 | 0.3 mg/L | 0.007  | 0.003 | 0.001 | 100 |  |
| 11 | 锰 | 0.1mg/L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 100 |  |
| 12 | 铜 | 1.0 mg/L | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 100 |  |
| 13 | 锌 | 1.0 mg/L | 0.011 | 0.0 | 0.005 | 100 |  |
| 14 | 二氧化氯 | 出厂≥0.1 末梢≥0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.096 | 78.9 |  |
| 15 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.8 | 7.99 | 7.39 | 7.71 | 100 |  |
| 16 | 氟化物 | 大型1.0 mg/L小型1.2 mg/L | 1.29 | 0.10 | 0.4 | 89.4 |  |
| 17 | 硝酸盐氮 | 大型10mg/L小型20mg/L | 22.42 | 0.16 | 6.32 | 73.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：****（1）本信息来源于青铜峡市疾病预防控制中心。****（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。****（3）监测指标合格率（%）＝单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。** |